**Thermor Evidence 2**

Характеристики:

• Закрытый нагревательный элемент в трубке из нержавеющей стали, с алюминиевым диффузором и использованием магниевой засыпки французского производства, ресурс работы не менее 25лет.

• Экологический обогрев, без сжигания кислорода и пыли

• Абсолютно бесшумная работа

• Влагозащищенное исполнение IP 24

• Защита от опрокидования и перегрева

• Надёжная автоматика, выдерживающая перепады напряжения от 150 до 240 вольт

• Функция авторестарт (на случай перебоев питания)

• Температура нагрева поверхности не более 60°С

• 4 режима работы: Антизамерзание, Эко, Комфорт, Программирование

• Простой и быстрый монтаж на стену или на специальные ножки с переносной ручкой • Возможность объединения конвекторов в общую цепь и управление программатором • Современный дизайн, отсутствие острых углов

• Прибор класса 2 - не требует заземления

• Гарантия 5 лет

Evidence 2 Meca – модель с механическим термостатом.

Evidence 2 Elec – модель с электронным термостатом с точностью 0,1°С .

Режимы работы: Эко, Комфорт, Антизамерзание, Программирование.

Evidence 2 Digital – модель с цифровым дисплеем и электронным термостатом с точностью 0,1°С. Возможность установки таймера на автоматическое включение и выключение конвектора.

Режимы работы: Эко, Комфорт, Антизамерзание, Программирование, Таймер.



\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Корпус конвектора Thermor изготовлен из стальных листов, покрытых эпоксидно-полиэфирной краской, обожженной в специальных печах при температуре 180°С. Эта сложная, многоэтапная технология, позволила добиться равномерного нанесения покрытия, которое не утратит своей привлекательности в процессе длительной эксплуатации конвектора.

**ТЭН конвектора состоит из:**

* закрытого нагревательного элемента, находящегося в герметично запаянной трубке из нержавеющей стали, заполненной специальной магниевой засыпкой, которая предотвращает движение нагревательного элемента во время работы, таким образом продлевая срок службы конвектора и делая его работу бесшумной
* алюминиевого кожуха, в который заключена трубка с нагревательным элементом. Алюминиевый кожух позволяет значительно увеличить площадь теплоотдачи, а конструктивные особенности в виде прорезей не позволяют накапливать и сжигать пыль.

В моделях **Evidence 2 Elec** и **Digital** поддержание заданной температуры осуществляется с помощью  электронного (точность измерения 0,1°С) термостата, который поддерживает постоянную температуру в нагреваемом помещении. Первоначальный обогрев помещения занимает всего лишь несколько минут. Как только температура в комнате достигает установленного значения, термостат самостоятельно отключает конвектор, а при падении температуры ниже установленной отметки - автоматически включает. Таким образом, в обогреваемом помещении поддерживается заданная температура и существенно экономится электроэнергия.

**Режимы работы: Antifrost** – поддержание температуры около 7 °С . **Comfort** – поддержание температуры установленной на регуляторе. **Eco** – температура автоматически понижается на 4°С от температуры установленной на регуляторе. **Program** – использование программатора **Thermor Kit Fil Pilote**.

**Безопасность**

* Брызгозащитное исполнение (класс защиты IP 24), позволяет устанавливать конвекторы Thermor в ванной комнате, а также в любых сырых и влажных помещениях. Отсутствие острых углов предотвращает вероятность ушибов. Отсутствие обжигающих поверхностей исключает возможность ожогов и возгорания - возможность установки конвекторов Thermor на любые декоративные поверхности (пластик, дерево и т.д). Надежная автоматика выдерживает перепады напряжения от 150 до 240 В, а функция авторестарт восстанавливает работу прибора в прежнем режиме.

**Дизайн**

* Стильное оформление и широкий модельный ряд конвекторов Thermor делает их лучшими в мире обогрева. Плавные линии и белый цвет прекрасно впишутся во все стили художественного оформления. Теперь не нужно терять 1-2 метра свободного пространства в каждой комнате. Электрический конвектор Thermor достаточно компактный, что делает его применимым в любых обстоятельствах.



 ****

 **Гарантия 5 лет**